**Documento de Formalização da Demanda (DFD)**

**Ao,  
Setor de Compras e Licitações  
Secretaria da Administração, Planejamento e finanças  
Prefeitura Municipal de Imigrante/RS**

**Assunto**: Conserto da carroceria do caminhão cargo com placa IWO1679.

Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar para que proceda aos trâmites técnicos necessários para a Contratação de empresa para o fornecimento de peças e o conserto da carroceria do caminhão pertencente à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Tipo do Caminhão: Cargo 816s | Placa: IWO1679 | Ano/Modelo: 2015 | Comprimento Externo: 553cm | Largura Externa: 226cm | Tampas Inferior Fechadas: 50,5cm.

Em conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021 que trata das licitações e contratos no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, segue em anexo, Documento de Formalização de Demanda - DFD, contendo as diretrizes, iniciais quanto ao pleno atendimento as necessidades que se apresentam

|  |  |
| --- | --- |
| **DADOS DO SETOR REQUISITANTE** | |
| **Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto)** | Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico |
| **E-mail** | agricultura4@imigrante-rs.com.br |
| **Telefone** | (51) 3754-1001 |
| **Servidor responsável pela Demanda** | Carmem Regina Spellmeier |

|  |
| --- |
| **DADOS DO SERVIÇO** |
| **1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.** |
| O caminhão cargo da prefeitura, utilizado para o transporte de diversos insumos e materiais, apresenta danos significativos em sua carroceria, comprometendo sua estrutura e capacidade de carga. O conserto da carroceria é justificado pelos seguintes motivos: Segurança para motoristas e pedestres, pois a carroceria danificada pode causar graves acidentes; Economia para os cofres públicos, já que o conserto evita a aquisição de um novo caminhão e/ou carroceria; Eficiência Operacional e Continuidade dos Serviços Públicos, devido ao caminhão ser imprescindível para a execução de diversos serviços e a coleta de diversos tipos de materiais; Por fim, não se pode deixar de mencionar que a prefeitura tem o dever de manter os seus veículos em condições adequadas para garantir a segurança da população e a eficaz execução dos serviços públicos; |
| **2. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços** |
| O mais breve possível, em até **30 dias** a contar da autorização de compra e/ou ordem de execução de serviço, nota de empenho de despesa, ou emissão de outro instrumento hábil equivalente. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITENS** | | | | | |
| Contratação de empresa para o fornecimento de peças e o conserto da carroceria do caminhão pertencente à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Marca/Modelo/Versão: Ford/Cargo 816s| Placa: IWO1679 | Ano/Modelo: 2015 | Comprimento Externo: 553cm | Largura Externa: 226cm | Tampas Inferior Fechadas: 50,5cm. | | | | | |
| **Nº** | **Descrição dos Itens** | **Qtd.** | **Un** | **Preço Unit.** | **Preço Total** |
| 1 | FAIXAS REFLETIVAS (14 unidades para as travessas laterais + todo o para-choque + toda a travessa traseira)  Caminhão de lixo  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Caminhão de terra  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | JG |  |  |
| 2 | TINTA PRETA SINTÉTICA PARA PINTURA DOS 3 PROTETORES LATERAIS  Banco de madeira na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Uma imagem contendo grama, ao ar livre, banco, caminhão  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 1 | UN |  |  |
| 3 | COMPRAR E INSTALAR NOVAS  PONTEIRAS DE PLÁSTICO PARA OS PROTETORES LATERAIS  Caixa de madeira em cima de gramado  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 6 | UN |  |  |
| 4 | PRODUZIR E INSTALAR APARA BARRO  DE MADEIRA MACIÇA NOVO  Uma imagem contendo grama, mesa, deitado, estacionado  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 5 | FABRICAR E INSTALAR SAIA VOLTEADA DE MADEIRA MACIÇA  Tela de computador com texto preto sobre fundo branco  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 6 | PRODUZIR CHAPA DE FERRO COM FUROS PARA RAMPA (6,30cm de grossura, fixada por cima do final do assoalho e da contra travessa traseira, para proteger a carroceria ao colocar a rampa para subir com máquinas pesadas)  Uma imagem contendo ao ar livre, grama, de madeira, segurando  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.Uma imagem contendo pessoa, homem, pequeno, segurando  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Uma imagem contendo ao ar livre, grama, edifício, carro  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 7 | TROCAR OS COMPENSADOS DAS LATERAIS POR  2 TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA EM CADA LADO  (OBS: cada jogo deve conter 2 tábuas)  Caminhão estacionado na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.Calçada com grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 02 | JG |  |  |
| 8 | FABRICAR TAMPA TRASEIRA MÓVEL NOVA E COMPLETA  (de madeira maciça, com desenho e dobradiça de engate)  Uma imagem contendo ao ar livre, grama, edifício, carro  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 9 | PRODUZIR E INSTALAR  TRAVESSA TRASEIRA NOVA DE MADEIRA MACIÇA  Uma imagem contendo ao ar livre, grama, velho, pequeno  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 10 | PRODUZIR E INSTALAR NOVOS SARRAFOS LATERAIS DE MADEIRA MACIÇA (2 unidades inteiras de cada lado)  Caminhão estacionado na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Banco de madeira na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 04 | UN |  |  |
| 11 | PRODUZIR E INSTALAR NOVAS PEÇAS LATERAIS DA CARROCERIA 5CM X 6CM DE MADEIRA MACIÇA  Caminhão estacionado na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Banco de madeira na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 02 | UN |  |  |
| 12 | PRODUZIR E INSTALAR NOVAS PEÇAS LATERAIS DA CARROCERIA 3CM X 6CM DE MADEIRA MACIÇA  Caminhão estacionado na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Banco de madeira na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 02 | UN |  |  |
| 13 | AJUSTES NA CAIXA DE FERRAMENTAS (tranca e alinhamentos)  Uma imagem contendo grama, ao ar livre, velho, carro  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Uma imagem contendo grama, ao ar livre, edifício, velho  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 14 | CONSERTO DO ASSOALHO DE MADEIRA MACIÇA  (Espessura 3,8cm)  Um banco de madeira  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Uma imagem contendo edifício, velho, mesa, de madeira  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | M² |  |  |
| 15 | COMPRAR E INSTALAR CANTO DE PRESSÃO PARA FECHAR/ENGATAR A TAMPA MÓVEL  Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, grama, banco  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 16 | TINTA SINTÉTICA PARA PINTURA DO PARA-CHOQUE  E ENDIREITAMENTO DO MESMO  Caminhão de lixo  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 17 | TINTA SINTÉTICA PARA PINTURA DA CARROCERIA  (permanecem a mesma cor e os mesmos desenhos)  Caminhão estacionado na grama  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.  Uma imagem contendo banco, edifício, janela, velho  O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. | 01 | UN |  |  |
| 18 | MÃO DE OBRA  - Colocação das Faixas Reflexivas e ponteiras plásticas;  - Pintura dos protetores laterais, para-choque e carroceria;  - Confecção e instalação do apara barro, da saia volteada, da chapa de ferro, das tábuas laterais, da tampa e travessa traseira, dos sarrafos e peças laterais;  - Ajustes na caixa de ferramentas;  - Endireitamento do para-choque;  - Consertos do assoalho;  - Instalação do canto de pressão; | 1 | UN |  |  |
| **Valor Total Estimado:** | | | | **R$** | |

Imigrante, 21 de janeiro de 2025.

|  |
| --- |
| **Gilnei Dahmer** |
| Secretário Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico |